|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 目视 | * 外观无明显划伤，无磕碰，裂痕，无变形，无锡渣锡珠等残留物。无多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题，插件引脚长度符合要求。 * 丝印标签清晰清晰 | 目测或三倍放大镜检验 | 防静电 | B | 全检 |
| 2 | 功能 | 根据底板测试指导书步骤进行测试 |  | 工装测试 | 防静电 | B | 全检 |
| 3 | 产品描述 | 目视 | * 规格型号：{{规格型号}} * 名称：{{物料名称}} | 目视产品标签 | —— | B | 每批检验一次 |
| 4 | 产品包装 | 目视 | * 包装完整，无破损 * 每PCS产品外有单独的包装保护 * 标签清晰且有相应的产品型号及数量 | 目视产品包装 | —— | B | 每批检验一次 |
| 5 | 单证资料 | 目视 | * 每批次产品需提供合格证书 | 目视检查产品包装内是否有合格证书或测试报告 | —— | B | 每批检验一次 |

注：严重度分类说明

A：产品的极重要特性不符合规定，此类不合格严重影响产品质量；

B：产品的重要特性不符合规定，此类不合格影响产品质量；

C：产品的一般质量特性不符合规定，此类不合格轻微影响产品质量。

**文件变更历史**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 编写日期 | 编制人 | 变更内容 |
| A | {{编写日期}} | {{编制人}} | 建立新文件。 |