| 序号 | 检验项目 | 接收标准 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 外观 | 外观无明显划伤，不能有锡渣锡珠等残留物。 没有短路，多锡，错件、撞件、冷焊、空焊等焊接问题 丝印标签正确清晰 | 本次共检验\_\_\_\_\_件，合格\_\_\_\_\_件，不合格\_\_\_\_\_件 |
| 2. | 功能 | 电机驱动功能 电机霍尔，编码器功能 EtherCAT网络通讯功能 使能口功能 IO输入输出功能 | 本次共检验\_\_\_\_\_件，合格\_\_\_\_\_件，不合格\_\_\_\_\_件 |
| 3. | 产品描述 | 名称：4803电机驱动转接板 规格型号：3SJ101-3802-V1.3 | 本次共检验\_\_\_\_\_件，合格\_\_\_\_\_件，不合格\_\_\_\_\_件 |
| 备注： | | | |

| 序号 | 检验项目 | 接收标准 | | 检验样品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 2# | | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | | 13# | 14# | 15# | 16# | | 17# | 18# | 19# | 20# |
|  | 尺寸 |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 结 果 | | | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 检验结论 | | | | □合格 □不合格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 备注： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 检验员/日期 | | |  | | | 审核/日期 | | | | | |  | | | | | | 批准/日期 | | | | |  | | | | |